**В соответствии с приказом Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства** **от 21.12.2016 №141-ОД об утверждении нормативов на коммунальные услуги и постановлением Администрации Псковской области от 06.06.2018 № 194**

**с 01 июля 2019г. вводятся**

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ по Псковскому району**

**(рассчитанные с учетом продолжительности отопительного периода в целом по каждой из групп многоквартирных домов 7 месяцев)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж-ность дома | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| **Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно** | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 |
| 2 | Аналогов | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 |
| 3-4 | Аналогов | 0,0283 | 0,0283 | 0,0283 |
| 5-9 | Аналогов | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 |
| 10 | Расчетный | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 |
| 11 | Расчетный | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| 12 | Расчетный | 0,0214 | 0,0214 | 0,0214 |
| **Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки** | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 |
| 2 | Расчетный | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| 3 | Расчетный | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
| 4-5 | Расчетный | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 6-7 | Расчетный | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 8 | Расчетный | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
| 9 | Аналогов | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 10 | Расчетный | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| 11 | Расчетный | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
| 12 и более | Расчетный | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |